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Specificaties De Ridderhal

	Nieuwe Hal (C,D,E) 
 
• Bouwjaar: 1996 
• Toeschouwerscapaciteit: 400 
• Aanwezige vaste tribuneplaatsen:     44(C),  44(E), 36(D)=  totaal 124   zitplaatsen 
• Oppervlakte omlopen: 27x46 meter 
•  Aantal kleedruimtes: 4 
• Aantal scheidsrechterkleedkamers: 2 
• Hoogte: 7 meter 
• Verlichtingsniveau tot 300  lux. 
• Polyfer sportvloersysteem 
• Ruime horecavoorzieningen 
• Een toiletgroep voor publiek 
• Ruime parkeergelegenheid,  naast de hal en op loopafstand 
• Audiovisuele en telecommunicatie-voorzieningen 
• Er is 1 scorebord t.b.v. alle sporten. 
• De sporthal is te verdelen in 3 ruimtes 
d.m.v. een scheidingswand die elektrisch wordt bediend. 
• De sporthal is voorzien van 3 x 16 Ampère Krachtstroomaansluitingen  
(16 ampère afgezekerd krachtstroom).
	Oude Hal (A,B) 
 
• Bouwjaar: 1972 
• Toeschouwerscapaciteit: 600 
• Aanwezige vaste tribuneplaatsen: 500 
• Oppervlakte omlopen: 27x46 meter 
• Aantal kleedruimtes: 4 
• Aantal scheidsrechterkleedkamers: 1 
• Hoogte: 7 meter 
• Verlichtingsniveau tot 300 lux. 
• Multilastic Marathon 12+3 Eputan vloer 
• Ruime horecavoorzieningen 
• Een toiletgroep voor publiek 
• Ruime parkeergelegenheid,  naast de hal en op loopafstand 
• Audiovisuele en telecommunicatie-voorzieningen 
• EHBO kamer 
• Er is 1 scorebord t.b.v. alle sporten. 
• De sporthal is te verdelen in 2 ruimtes 
d.m.v. een scheidingswand die elektrisch wordt bediend. 
• De sporthal is voorzien van 3 x 25 Ampère krachtstroomaansluitingen  
(32 ampère afgezekerd krachtstroom).
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